**10寸指纹电子签名平板采购项目需求**

# 项目名称

项目名称：10寸指纹电子签名平板采购项目（2023年）

# 采购清单

采购设备及数量如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **配置描述** | **数量** |
| 1 | 10寸指纹电子签名平板 | [配置详见3.1.1](#_6.1.1、大数据服务器) | 434台 |

# 详细配置参数

## 3.1.1、10寸指纹电子签名平板（不低于以下指标及要求）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标项** | **指标要求** |
| 1 | 系统 | Android 10 |
| 2 | CPU/GPU | 8 Cores 1.8GHZ 64 bit ARNv8-A、PowerVR Rogue GE8320 |
| 3 | 显示屏 | IPS高清显示屏、多点电容式触摸手写屏 |
| 4 | 电池 | NTC温控 锂聚合物电池、电池容量8000mAh |
| 5 | 存储设备 | 系统内存：≥4GB，存储容量：≥64GB，支持Micro SD（TF）卡，最大支持256GB |
| 6 | 摄像头 | 前置摄像头500w、后置摄像头1300w |
| 7 | 网络连接 | 4G:WCDMA:Band1/2/5/8,TD=SCDMA:Band34/39,CDMA2000,TDD-LTE:Band:34/38/39/40/41,FDD-LTE:Band1/3/5/7/8、  3G：支持频段：850/1900/2100GHz、  2G：支持频段：850/900/1800/1900GHz  WiFi：支持802 11 ac/abgn2 4G/5 8G双频WIFI  蓝牙BT50 |
| 8 | GPS | GPS+Glonass+Beidou+Galileo |
| 9 | 音频 | 2个立体扬声器、1个麦克风 |
| 10 | 按键 | 电源键、音量+、音量-、功能键 |
| 11 | 外置接口 | DC 5V/2A充电接口、耳机接口3.5mm苹果规格四段（L/R/G/M）、Type-C接口（快充/数据传输） 、SD/SIM卡插入接口 |
| 12 | 指纹模块 | 支持USB通讯模式/支持SPI通讯模式的指纹模块，标准大指纹采集、公安部指纹模块 |
| 13 | 软件适配 | 与院方在用医网信APP无缝衔接适配软件所有应用 |

（一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

# 交货日期

(一)供货方须在院方支付合同首款后的10个工作日内向院方提交采购清单中的物品。

(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

1. **交货方式**

(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。

(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。

1. **安装要求**

(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。

(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。

(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

1. **保修服务**

(一)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。

(二)提供不少于24个月保修服务；提供保修承诺函。

(三)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

(四)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

售后服务：提供7\*24小时免费维修服务。

响应时间、方式：2小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。

1. **培训**

供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。

供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。

# 合同款支付方式

(一)合同签订后，采购方在收到供货方开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

（二）合同所有设备（产品）运至院方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且收到供货方开具相应金额正式发票后，支付至结算审核价的95%。

（三）合同所有设备（产品）的保修期满后，由院方对供货方在服务期内应完成任务进行确认并通过，且采购方在收到供货方开具相应金额正式发票后，向供货方支付结算审核价的5%。